**Abgasanlage Venus keramin FB,**

insbesondere geeignet für energieoptimierte

Wärmeerzeuger in EnEV-gerechten Gebäuden.

**Gemäß Klassifizierungen zugelassen für:**

* alle Regelbrennstoffe, z. B.: Pellets, Holz

Erd- und Flüssiggas sowie Heizöl EL.

* Unterdruck oder Überdruck
* feuchte und trockene Betriebsweise
* raumluftab- oder unabhängigen Betrieb

**Klassifizierungen:**

Z-7.1-3331: T400 N1 W3 G50 LA90

EN 13063: T400 N1 D3 G50 LA90

EN 13063: T200 P1 W2 O00 LA90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Abgasanlage keramin FB**

Montagesystem, bestehend aus:

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\* Mantelsteinen

keramin-Keramik-Muffenrohren mit

vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß,

Grundbausatz,

Rauchrohranschluss\*,

Obere Putztür\*,

System-Abdeckplatte aus Edelstahl,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang mittels Tona-Fix.

Zug 1, lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* L90-Schacht für Abgasleitung,

  inklusive Revisionstür

Zusatz\*: Multifunktionsschacht, z. B. für

Solar- und PV- Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Hinweis:

In der Regel passt

Ø 12 cm für Pellets, Erdgas oder Heizöl-EL

Ø 18 cm für Scheitholz

**Abgasanlage Venus plus FB,**

insbesondere geeignet für Einzelöfen

in EnEV-gerechten Gebäuden.

**Gemäß Klassifizierung zugelassen für:**

* feste Regelbrennstoffe, z. B.: Scheitholz,

nicht für Pelletsöfen!

* Unterdruck
* trockene Betriebsweise
* raumluftab- oder unabhängigen Betrieb

**Klassifizierungen:**

EN 13063: T400 N1 D3 G50 LA90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Abgasanlage Venus plus FB**

Montagesystem, bestehend aus:

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\* Mantelsteinen

Venus plus-Keramikrohren mit

vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß,

Grundbausatz,

Rauchrohranschluss\*,

Obere Putztür\*,

System-Abdeckplatte aus Edelstahl,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang mittels Tona-Fix.

Zug 1, lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* L90-Schacht für Abgasleitung,

 inklusive Revisionstür

Zusatz\*: Multifunktionsschacht, z. B. für

Solar- und PV- Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Hinweis:

In der Regel passt

Ø 12 cm für Pellets, Erdgas oder Heizöl-EL

Ø 18 cm für Scheitholz